Informacija ruošiama.

Pamatai

 Išorinis perimetras m

 Ilgis po vidinėmis sienomis m

 Betonas (juostiniams pamatams) m3

 Hidroizoliacija m2

 Termoizoliacija 100 mm m2

 Pirmas aukštas

 Išorinės laikančiosios sienos m2

 Vidinės laikančiosios sienos m2

 Vidinės pertvaros m2

 Termoizoliacija 200 mm m2

Grindys

 Plotas m2

 Betonas m3

 Termoizoliacija 100 mm m2

Medinė perdanga

 Plotas m2

 Mediena laikančiajai konstrukcijai m3

 Termoizoliacija (200mm) m2

Stogas

 Plotas m2

 Mediena stogo konstrukcijai m3

 Termoizoliacija (200+50 mm) m2